Balanceamento – Tela Execução de teste

Esta tela indica o número de planos, um resumo da Execução do balanceamento e os dados coletados (amplitude, fase e velocidade de execução da máquina).

As configurações podem ser armazenadas através do botão ARMAZENAR.

Pressione os botões DISPARAR ou INICIAR para iniciar a Execução de teste.

Pressione o botão POLAR para ver um gráfico polar da execução de balanceamento (pressione GRÁFICOS DE BARRA nessa tela para retornar à tela GRÁFICOS DE BARRA).

Para obter um balanceamento de dois planos, pressione MÉDIA para oferecer uma leitura de média para ambos os planos. Pressione MÉDIA novamente para interromper o cálculo da média.

Pressione DISPARAR ou PARAR para interromper a execução de teste. 

Ao pressionar TABELA, o usuário retornará à tela Balanceamento – Resumo. Use as teclas de seta PARA CIMA/PARA BAIXO para selecionar dados coletados anteriormente e pressione IR PARA ou DISPARAR para ir para a tela de configuração desejada.

Pressione DISPARAR para continuar na tela de entrada de Peso de teste ou pressione TABELA para retornar à tela Balanceador – Resumo.

Se o Peso de teste for inadequado, o usuário verá a mensagem "Deseja repetir?". Selecione SIM para retornar à tela Peso de teste para iniciar a próxima execução de teste.

Ao selecionar NÃO, o usuário verá a mensagem "O peso de teste x será removido". Selecione SIM/NÃO e a unidade irá sugerir a melhor solução de balanceamento. Prossiga na tela Peso de correção.

A tecla VOLTAR retorna ao Menu principal com a opção de SALVAR, DESCARTAR ou CANCELAR.


