Idler Monitor - Setup-Menü

* Einheiten - Englisch oder Metrisch. Hier bestimmen Sie die Maßeinheiten des Systems. Wählen Sie beispielsweise Metrisch aus, um die Riemengeschwindigkeit in m/s und den Bandrollendurchschnitt in mm anzugeben. Wählen Sie Englisch aus, um die Riemengeschwindigkeit in Fuß/min und den Bandrollendurchschnitt in Zoll anzugeben.
* Empfindlichkeit - Geben Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons in mV/Pascal Schalldruck ein. Die Standardempfindlichkeit ist für das von SKF bereitgestellte Mikrofon auf 40 mV/Pascal eingestellt. Die braucht nicht geändert zu werden, sofern nicht an anderes Mikrofon verwendet wird.

* Werksname - Geben Sie den Minen-, Unternehmens- oder Werksnamen ein. Diese Informationen werden (gemeinsam mit den folgenden drei Feldern) im Speicher gespeichert und für Identifizierungszwecke gemeinsam mit den aufgenommenen Audiodaten des Förderbands gespeichert.

* Standort - Geben Sie den Standort des Förderbands oder der Maschine ein.
* Beschreibung - Geben Sie, falls erforderlich, eine zusätzliche Beschreibung für Identifizierungszwecke an.

* Anlagenreferenz - Geben Sie die Anlagennummer, die Seriennummer oder die Markierungsnummer des Förderbands ein.

* Riemengeschwindigkeit - Geben Sie die Riemengeschwindigkeit des Förderbands ein. Riemengeschwindigkeit und Laufrollendurchmesser werden verwendet, um die Rotationsgeschwindigkeit der Rollen und die Lagerfehlerfrequenzen zu berechnen.

* Bandrollendurchmesser - Geben Sie den Durchmesser der Laufrolle des Förderbands ein. Laufrollendurchmesser und Riemengeschwindigkeit werden verwendet, um die Rotationsgeschwindigkeit der Rollen und die Lagerfehlerfrequenzen zu berechnen.


Über die nächsten vier Felder können Sie Alarmschwellenwerte für die vier akustischen Messungen des Idler Sound Monitors ändern. Die Standardeinstellungen für die Alarmschwellenwerte sind so eingerichtet, dass sie Bandrollenfehler für typische Förderbedingungen optimal erkennen und sollten nur geändert werden, wenn sie für Ihre Förderbedingungen nicht ausreichend sind. 

* Wahre Sp Schwelle - Geben Sie den Alarmschwellenwert für die Gesamtmessung der wahren Spitze der akustischen Hüllkurve (PaE) an.

* RRS Schwelle - Geben Sie den Alarmschwellenwert für die Gesamtmessung des Wurzelsummenquadrats (RSS) der akustischen Hüllkurve (PaE) an.

* Kurtosis-Schwelle - Geben Sie den Alarmschwellenwert für die Kurtosis-Messung an. 

* HAI-Schwelle - Geben Sie den Alarmschwellenwert für die Messung des Indikators für harmonische Aktivität an.

* Speichern in - (Intern oder Karte) Geben Sie das Medium für die Aufnahme an: Micrologs interne Festplatte oder eine eingelegte SD-Karte.
