Балансировка — Экран балансировочного веса

На этом экране отображаются значения балансировочного веса, рассчитанные по результатам пробных запусков.

По умолчанию отображается расчетная корректировка со значениями балансировочного веса, углов и радиуса, а также настраиваемых параметров, которые можно изменять при помощи клавиш со стрелками на цифровой клавиатуре.

* «Раздел. вес» — «Да» или «Нет».
* «Добавить/удалить» — «Добавление» или «Вычитание».
* «Корректировка» — «Полярная» или «Компонент».
* «Объединить все» — «Да» или «Нет».

Чтобы изменить значения балансировочных весов, углов и радиуса, нажмите клавишу ACTUAL.

Для перехода к экрану корректировочного запуска нажмите клавишу FIRE или OK.



