Vaatimustenmuk.tarkistus – avaa mukautettuja- / vakiomalleja

Navigoi haluttuun mittausmääritykseen ja avaa mittaus painamalla 'Laukaise' tai (Avaa).

Siirry takaisin Vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen pääsivulle painamalla TAKAISIN.

Kun valittu mittaus on avattu, Käyttäjätunnus-sivu aukeaa.

* UUSI – avaa tekstiruudun uuden käyttäjätunnuksen antamista varten.

* POISTA – poistaa valitun käyttäjätunnuksen.

* VALITSE – käytä valittua käyttäjätunnusta.

* TYHJENNÄ – poistaa valitun käyttäjätunnuksen.

Siirry mittausnäyttöön käyttäen valittua käyttäjätunnusta painamalla VALITSE- tai laukaisupainiketta.

Mittausnäytöllä on käytettävissä useita vaihtoehtoja:

Aloita mittaus painamalla laukaisupainiketta.

* KUVAAJA – esitä mittauksen liittyvä graafinen kuvaaja.

* OHITA – ohita nykyinen mittaus.

* LOPETA – lopeta ja tallenna mittaus.

* PERUUTA – takaisin Hyväksymistestin pääsivulle.

Paina 0 (vaihto), jos haluat nähdä lisää vaihtoehtoja:

* < SAR siirtää sarakkeet yhden kohdan vasemmalle.

* SAR > siirtää sarakkeet yhden kohdan oikealle.
