Bilanciamento - Schermata Esec. Taglio

Questa schermata indica il numero di piani, un riepilogo dell'Operazione di Bilanciamento e i dati raccolti (ampiezza, fase e velocità operativa della macchina).

La configurazione può essere archiviata usando il pulsante SALVA.

Per avviare l’esecuzione, premere il pulsante INVIO o AVVIA.

Per visualizzare un diagramma polare dell’esecuzione, premere il pulsante POLARE (premendo ISTOGRAMMA si torna alla schermata ISTOGRAMMA).

Per un bilanciamento su due piani, premere MEDIA per una lettura della media di entrambi i piani. Premere di nuovo MEDIA per arrestare il calcolo della media.

Per arrestare l’esecuzione, premere INVIO o ARRESTA. 

Se viene premuto il pulsante TABELLA, l'utente viene riportato alla schermata di riepilogo del bilanciamento. Usare le frecce SU/GIÙ per selezionare qualsiasi dato precedentemente raccolto e premere VAI A o INVIO per passare alla schermata di impostazione desiderata.

Premendo il tasto INVIO all'utente viene domandato "Vuoi tagliare i resti?"; rispondendo SÌ viene aperta la schermata Correzione Carico, mentre NO riporta alla schermata Riepilogo bilanciamento.

BACK key will return to Main Menu with option to SAVE, DISCARD or CANCEL.




