Bilanciam - Schermata Esecuzione iniziale

Questa schermata indica il numero di piani, un riepilogo dell'Operazione di Bilanciamento e i dati raccolti (ampiezza, fase e velocità operativa della macchina).

La configurazione può essere archiviata usando il pulsante ARCHIVIA.

Premere il pulsante INVIO o AVVIA per lanciare l’esecuzione.

Per visualizzare un diagramma polare dell'operazione di bilanciamento premere il pulsante POLARE (premendo ISTOGRAMMA da questa schermata si torna alla schermata ISTOGRAMMA).

Per un bilanciamento su due piani, premere MEDIA per una lettura della media di entrambi i piani. Premere di nuovo MEDIA per arrestare il calcolo della media.

Premere INVIO o ARRESTA per arrestare l’esecuzione. 

Premere il tasto INVIO per passare alla schermata Carico di prova, o premere TABELLA per tornare alla schermata di riepilogo del bilanciamento.

Se è stato premuto il pulsante TABELLA, usare le frecce SU/GIÙ per selezionare OI (Operazione Iniziale) o PPx1 (Carico di prova x1) e premere VAI A o INVIO per visualizzare la schermata delle impostazioni.

BACK key will return to Main Menu with option to SAVE, DISCARD or CANCEL.



