Equilibrado: Pantalla Med. inicial

Esta pantalla indica el número de planos, un resumen de la medición de equilibrado y los datos obtenidos (amplitud, fase y velocidad de funcionamiento de la máquina).

La configuración se puede almacenar con el botón GUARDAR.

Pulse los botones DISPARAR o INICIO para iniciar la Medición inicial.

Pulse el botón POLAR para ver un gráfico polar de la medición de equilibrado (si pulsa GRÁFICO DE BARRAS en esta pantalla, regresará a la pantalla GRÁFICO DE BARRAS).

Para equilibrar dos planos, pulse MEDIA a fin de obtener una lectura de la media de ambos planos. Vuelva a pulsar MEDIA para detener el proceso de promediado.

Pulse DISPARAR o DETENER para detener la medición inicial. 

Pulse la tecla DISPARAR para continuar con la pantalla Peso de prueba o pulse TABLA para regresar a Balancer - Pantalla Resumen.

Si el botón TABLA está pulsado, utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para seleccionar MI (Med. inicial) o PPx1 (Peso de prueba x1) y pulse IR A o DISPARAR para avanzar a la pantalla de configuración deseada.

BACK key will return to Main Menu with option to SAVE, DISCARD or CANCEL.



