Dengeleme - Kurulum Ekranı

 
Kurulum ayarlarında gezinmek için Yukarı/Aşağı ok tuşlarını kullan. 

Seçilen ögeyi düzenlemek için SAĞ ok tuşunu kullan. 
İstenen seçim yapıldığında düzenleyiciyi kapatmak için ATEŞLE tuşunu veya SOL ok tuşunu kullan. 


Diğer ayarlar GENİŞLET butonu ile bulunur.

Kurulum KAYDET tuşu ile kaydedilebilir.

Ölçümü başlatmak için ATEŞLE veya BAŞLAT tuşuna bas.

"Geri" tuşu ile ana menüye geri dön.
"Varsayılan" ayarları varsayılan değerlere ayarlar.

Menü ögeleri:
* Düzlem Ayarlama - veri toplamak için düzlem sayısını ayarla.
* Sensör - önceden tanımlanmış sensörler arasından seçim yap veya sensörü kurmak için değişkenleri manüel olarak seç.
* Sensör birimleri - sensörün kullandığı ölçü birimlerini ayarla. [Expand only]
* Hassasiyet - sensör birimi başına transdüser hassasiyeti mV gir.[sadece genişlet]
* ICP Güç - ICP güç açık/kapalı geçiş yap. [sadece genişlet]
* Ekran Birimleri - ölçüm için görüntülenen birim türünü seç. 
* Algılama - RMS, hesaplanan pik ya da pik to pik den seçim yap.[sadece genişlet]
* Ağırlık birimleri - gr, kg, cm, mm, AB veya % den seçim yap
* Uzunluk birimleri - mm, cm, m veya AB den seçim yap. [Expand only]
* Ateşleme - Otomatik, Manüel veya Görsel den seçim yap.
* Vib. Eşik (pistin yaklaşma ucu) - um olarak titreşim eşiğini girmek için sayısal tuş takımını kullan. [sadece genişlet]
* Çözüm- Dinamik veya Prognoz içeren 1-2 düzlem seç (sadece 2 düzlem seçili ise geçerlidir)
* Düzeltme Tipi - Polar, Komponent veya Sabit Ağırlık seç
