Sensorinstelling - Sensor aanpassen

De gebruiker kan een sensorinstelling aanpassen

De volgende items kunnen worden aangepast:

Sensor - gebruik het numerieke toetsenblok om een nieuwe sensornaam te creëren

Sensoreenheden - gebruik het numerieke toetsenblok om sensoreenheden te selecteren uit g, mm/s, um, m/s^2, in/s, mil, Pa, PSI of EU

Sensorgevoeligheid - gebruik het numerieke toetsenblok om de gevoeligheid in te voeren

CCS-voeding - gebruik het numerieke toetsenblok om de CCS-voeding op AAN/UIT in te stellen

Offset (mV) - gebruik het numerieke toetsenblok om de sensor-offset in mV in te voeren

*OK - opslaan van de sensorinstelling

*ANNULEREN - zonder opslaan terugkeren naar het Sensorinstellingscherm


U kunt elk venster afdrukken door de toets 0 (Shift) en 7 (P) ingedrukt te houden. 

