FRF-fönster

Det här fönstret visar FRF-mätdata. 
Det övre spåret visar amplitud. Färgen indikerar mätningens samstämmighet: frekvenser med god samstämmighet (≥85%) visas i grönt och frekvenser med dålig samstämmighet (<85%) i rött.
Det nedre spåret visar fas.

Under insamling med Godkänn/Avslå i manuellt läge, visar de två spåren hammare och svarstid.

* Help (F1) soft-key

* Snabbvalstangenten Spara (F4)- sparer mätningen till en döpt fil.

* Snabbvalstangenten Gör om (F5)- bortser från insamlade data och gör om FRF-mätningen.

* Snabbvalstangenten Bakåt (F6) – återgår till menyn Inställningar.

* HÖGER / VÄNSTER markörknappar flyttar markören till amplitude / fasspår.

* Markörknapparna UPP / NER ökar / minskar Y-axelns amplitudspår.

* +- tangenten visar / döljer X-axelns spår.

