Проверка конф. — Открытие пользовательских/стандартных шаблонов

Перейдите к нужной настройке исследования и нажмите клавишу Fire или («Открыть»), чтобы открыть исследование.

Нажмите клавишу «НАЗАД» для возврата на главную страницу проверки соответствия.

После открытия выбранного исследования отображается страница «ID оператора».

* «НОВЫЙ» — отображение текстового поля для ввода нового идентификатора оператора.

* «УДАЛИТЬ» — удаление выбранного идентификатора оператора.

* «ВЫБРАТЬ» — использование выбранного идентификатора оператора.

* «ОЧИСТИТЬ» — удаление выбранного идентификатора оператора.

Для перехода к экрану исследования с выбранным идентификатором пользователя нажмите клавишу SELECT или FIRE.

На экране исследования можно выбрать указанные ниже параметры.

Нажмите клавишу FIRE, чтобы начать исследование.

* «ГРАФ.» — показ графического изображения, связанного с исследованием.

* «ПРОПУСТИТЬ» — пропуск текущего измерения.

* «ЗАВЕРШИТЬ» — завершение и сохранение исследования.

* «ОТМЕНА» — возврат на главную страницу приемочного испытания.

При нажатии клавиши 0 (Shift) становятся доступны дополнительные параметры:

* «< КОЛ» — сдвиг колонок на одну позицию влево;

* «КОЛ >» — сдвиг колонок на одну позицию вправо.
