Dengeleme - Deneme Çalıştırma Ekranı

Bu ekranda, düzlem sayısı, bir Denge Çalıştır özeti ve toplanan veriler (büyüklük, faz ve makine çalışma hızı) görüntülenir.

Kurulum SAKLA tuşu ile kaydedilebilir.

Deneme Çalıştırma başlatmak için ATEŞLE veya BAŞLAT tuşuna bas.

POLAR butonu ile denge çalıştırmaya ait bir polar grafiği görüntüleyebilirsin (bu ekrandan BARGRAPH basarak BARGRAPH ekranına geri dönebilirsin).

İki düzlem balansı için, ORTALMA tuşla ve her iki düzlem için ortalama bir değer al. ORTALAMA tuşuna tekrar basıp ortalamayı durdur.

Deneme çalıştırmayı durdurmak için ATEŞLE veya DURDUR tuşuna bas. 

TABLO basıldığında, kullanıcı Denge ye geri döner - Özet ekranı. Yukarı/Aşağı ok tuşlarını kullanarak herhangi bir önceki toplanan verileri seçebilir ve GİT ve ATEŞLE ile istenen ayar ekranına gidebilirsin.

Deneme Ağırlık giriş ekranına geçmek için ATEŞLE bas veya Dengeleyici- Özet ekranına geri dönmek için TABLO bas.

Eğer Deneme Ağırlık yetersiz ise, kullanıcıdan "tekrarlamak istiyor musun?" sorulur, EVET ile  Deneme Ağırlık ekranına bir sonraki deneme çalıştırma için geri dönülür.

Yok seçildiğindeve kullanıcıya "Deneme Ağırlık x silinecek mi" sorulur, EVET/HAYIR seçerek birim en iyi denge çözümünü sunar ve düzeltme ağırlık ekranına devam eder.

GERİ tuşu KAYDET, AT veya İPTAL ET seçenekleri olan Ana Menü ye geri döndürür.


