Ustawienia czujnika – modyfikowanie ustawień czujnika

Umożliwia modyfikowanie ustawień czujnika

Poniższe pozycje mogą być modyfikowane:

Czujnik – korzystając z klawiatury numerycznej, wprowadź nową nazwę czujnika

Jednostki czujnika – korzystając z klawiatury numerycznej, ustaw jednostki czujnika: g, mm/s, um, m/s^2, in/s, mil, Pa, PSI lub EU

Czułość czujnika – korzystając z klawiatury numerycznej, ustaw czułość czujnika

Zasilanie CCS – korzystając z klawiatury numerycznej, ustaw WŁ./WYŁ. zasilania CCS

Przesunięcie (mV) – korzystając z klawiatury numerycznej, wprowadź wartość przesunięcia czujnika w mV.

*OK – zapisuje ustawienia czujnika

*ANULUJ – powoduje powrót do ekranu ustawień czujnika bez zapisania danych


Dowolny ekran może zostać wydrukowany przez przytrzymanie klawisza 0 (shift) i wciśnięcie 7 (P). 

