Dengeleme - Kes Çalıştırma Ekranı

Bu ekranda, düzlem sayısı, bir Denge Çalıştır özeti ve toplanan veriler (genlik, faz ve makine çalışma hızı) görüntülenir.

Kurulum KAYDET tuşu ile saklanabilir.

Kes Çalıştırma başlatmak için ATEŞLE veya BAŞLAT tuşuna bas.

POLAR butonu ile kes çalıştırmaya ait bir polar grafiği görüntüleyebilirsin (bu ekrandan BARGRAPH basarak BARGRAPH ekranına geri dönebilirsin).

İki düzlem balansı için, ORTALMA tuşla ve her iki düzlem için ortalama bir değer al. ORTALAMA tuşuna tekrar basıp ortalamayı durdur.

Kes çalıştırmasını durdurmak için ATEŞLE veya DURDUR tuşuna bas. 

TABLO basıldığında, kullanıcı Denge ye geri döner - özet ekranı. Yukarı/Aşağı ok tuşlarını kullanarak herhangi önceden toplanan verileri seçebilir ve GİT ve ATEŞLE ile istenen ayar ekranına gidebilirsin.

ATEŞLE tuşuna bas ve kullanıcıya "kalanları kırpmak istiyor musun?" sorulur, EVET ile düzeltme ağırlık ekranına geçilir, HAYIR ile dengeleme özet ekranına geri dönülür.

GERİ tuşu KAYDET, AT veya İPTAL ET seçenekleri olan Ana Menü ye geri döndürür.




