Equilibrado: Pantalla Med. de prueba

Esta pantalla indica el número de planos, un resumen de la medición de equilibrado y los datos obtenidos (amplitud, fase y velocidad de funcionamiento de la máquina).

La configuración se puede almacenar con el botón GUARDAR.

Pulse los botones DISPARAR o INICIO para iniciar la Medición de prueba.

Pulse el botón POLAR para ver un gráfico polar de la medición de equilibrado (si pulsa GRÁFICO DE BARRAS en esta pantalla, regresará a la pantalla GRÁFICO DE BARRAS).

Para equilibrar dos planos, pulse MEDIA a fin de obtener una lectura de la media de ambos planos. Vuelva a pulsar MEDIA para detener el proceso de promediado.

Pulse DISPARAR o DETENER para detener la medición de prueba. 

Si el botón TABLA está pulsado, el usuario volverá a Equilibrador - Pantalla Resumen. Utilice las flechas ARRIBA/ABAJO para seleccionar los datos obtenidos anteriormente y pulse IR A o DISPARAR para ir a la pantalla de configuración deseada.

Pulse la tecla DISPARAR para continuar con la pantalla de entrada Peso de prueba o pulse TABLA para regresar a Balancer - Pantalla Resumen.

Si el Peso de prueba es inadecuado, se le preguntará al usuario "¿Desea repetir?". Si selecciona SÍ, volverá a la pantalla Peso de prueba para iniciar la próxima medición de prueba.

Si selecciona NO, se le preguntará al usuario "¿Se removerá el peso de prueba x?" al seleccionar SÍ/NO y la unidad le sugerirá la mejor solución de equilibrio y pasará a la pantalla Peso de corrección.

BACK key will return to Main Menu with option to SAVE, DISCARD or CANCEL.


