Auswuchten - Ausgleichsmassenmaske

Diese Maske zeigt dem Benutzer die berechneten Ausgleichsmassen auf Basis der Tarierläufe an.

Bei Standardeinstellung zeigt sie die berechnete Korrektur mit Ausgleichsmassen, Winkeln und Radien sowie die vom Benutzer konfigurierbaren Optionen an, die anhand der Pfeiltasten des Zahlenfelds geändert werden können:

*Massen teilen - Ja/Nein
*Hinzufügen/entfernen - Hinzufügen/Verringern
*Korrektur - Vektor/Komponente
*Alle kombinieren - Nein/Ja

Durch Drücken der Taste IST kann der Benutzer die Ausgleichsmassen, Winkel und Radien ändern.

Drücken Sie die Taste FIRE oder OK, um zur Maske Ausgleichslauf zu gelangen.



