Dengeleme - İlk Çalıştır Ekranı Balans - İlk Çalıştır Ekranı

Bu ekranda, düzlem sayısı, bir Denge Çalıştır özeti ve toplanan veriler (genlik, faz ve makine çalışma hızı) görüntülenir.

Kurulum SAKLA tuşu ile kaydedilebilir.

İlk Çalıştır başlatmak için ATEŞLE veya BAŞLAT tuşuna bas.

POLAR butonu ile denge çalıştırmaya ait bir polar grafiği görüntüleyebilirsin (bu ekrandan BARGRAPH basarak BARGRAPH ekranına geri dönebilirsin).

İki düzlem balansı için, ORTALMA tuşla ve her iki düzlem için ortalama bir değer al. ORTALAMA tuşuna tekrar basıp ortalamayı durdur.

İlk çalıştırmayı durdurmak için ATEŞLE veya DURDUR tuşuna bas. 

Deneme Ağırlık ekranına geçmek için ATEŞLE bas veya Dengeleyici- Özet ekranına geri dönmek için TABLO bas.

TABLO basıldığında, YUKARI/AŞAĞI ok tuşlarını kullanarak IR (İlk Çalıştırma) veya TWx1 (Deneme ağırlık x1) seçilebilir ve GİT veya ATEŞLE ile istenen ayar ekranına gidilebilir.

GERİ tuşu KAYDET, GÖZDEN ÇIKART veya İPTAL ET seçenekleri olan Ana Menü ye geri döndürür.



