Nachlaufanalyse - Anzeigenauswahl

Wählen Sie aus, welche Option angezeigt werden soll, und drücken Sie FIRE oder ANZEIGE, um zu beginnen.
 
* Bode - Anzeigen der Amplitude und Phase über einer variablen UPM

* Nyquist - Anzeigen der ausgewählten Ordnungen als komplexe Daten

* Tabelle - Anzeigen der Amplitude und Phase ausgewählter Ordnungen bei verschiedenen Drehzahlen

* Wasserfall - Anzeigen mehrerer in einer Darstellung überlagerter und versetzter FFT-Kurven 

* Spektrogramm - Anzeigen mehrerer FFT-Kurven in einer Darstellung, wobei die relativen Amplituden durch unterschiedliche Farben dargestellt werden


Sie können eine beliebige Ansicht drucken, indem Sie 0 (Umschalttaste) gedrückt halten und 7 (P) drücken. 

