平衡 - 起始執行畫面

此畫面指示平面數、平衡執行與收集之資料的摘要 (振幅、相位與機器執行速度)。

可使用「儲存」按鈕儲存設定。

按 Fire 或「開始」按鈕可開始「起始執行」。

按「極性」按鈕可查看平衡執行的極性圖 (在此畫面上按「長條圖」可返回至「長條圖」畫面)。

對於兩個平面平衡，按「平均值」可提供兩個平面的平均值讀數。再按一次「平均值」可停止計算平均值。

按 Fire 或「停止」可停止「起始執行」。 

按 Fire 鍵可繼續進至「試驗重量」畫面，按「圖表」則可返回至 Balancer - 摘要畫面。

如果您按「圖表」，請使用上/下箭頭選擇 IR (起始執行) 或 TWx1 (試驗重量 x1)，按「前往」或 Fire 則可前往所要的設定畫面。

按「上一步」鍵會出現「儲存」、「丟棄」或「取消」選項以返回至「主功能表」。



