Balansering – skärmen Provvikt

På denna skärm kan användaren ange provvikt, vinkel, radie och rotormassa.

Använd piltangenterna på knappsatsen för att välja ett av de fyra alternativen ovan och skriv in önskat värde. Tryck på FIRE för att acceptera.

Om användaren skriver in Radie och Rotormassa ger enheten en uppskattad provvikt.

Om två plan har valts ger tryckning på PLAN B användaren möjlighet att ange värden för plan B enligt ovan.

Tryck på FIRE eller OK för att gå till skärmen för Provkörning 1.




